**Food-truck**

**Konfiguratsiyaga qo'yiladigan talablar:**

Maqsad: do'kon, qahvaxona, bufet, ofis. Kompozit materialdan tayyorlangan korpus mijoz tanlagan rangga bo'yalgan. Devorlari izolyatsiya qilingan, pol izolyatsiya qilingan. Devor va shipning ichki qismi zanglamaydigan po'latdan yasalgan choyshab bilan qoplangan. Zamin alyuminiy qatlam bilan qoplangan. Mustaqil to'xtatib turish. Tashqi elektr tarmoqlariga ulanish imkoniyati. Food-truck ichida kalitlar va 4 ta rozetka o'rnatilgan-220v.\*16a \* 5 kVt. Old tomonidagi visorli bitta deraza ochilishi; ochilish mexanizmi gaz ko'taruvchidir. Orqa tomondan bitta eshik. Yong'in o'chirgichning mavjudligi. Food-truck ichida va butun food-truck atrofida LED yoritgichlarning tashqi ko'rinishi, Derazalardagi tashqi yoritish. Zaxira g'ildirak (1 dona). Hisoblagich va himoya mashinalari bilan elektr paneli. Ko'taruvchi va aylanadigan g'ildirakli tirkamali qurilma.

**Umumiy soni**: 6 dona

**Eng yaxshi tijorat taklifni** **uzjeldorpass@mail.ru****pochtasiga yuborishingizni so'raymiz!**